1. 获取卡芯片号CSN
2. 通过芯片号生成发行区密码CardKey
3. 通过发行区密码CardKey,加载1扇区密钥
4. CSN认证1扇区
5. 读取卡片基本信息,包括城市代码等信息
6. 获取各扇区密钥通过CSN,卡流水号, CardKey,城市代码, "0110001110000000"(固定值)获取PWD[N]
7. 根据需要调用几扇区PWD[i]认证读取信息